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Nazwa Wykonawcy (firma)	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................…numer …...… lokal ……
kod.................... miejscowość........................................................... numer telefonu................................................... e-mail:.....................................................
OFERTA (nr/z dnia) …………………………………………………………………….
dla RAMB Sp. z o. o. 
Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia: 
Postępowanie przetargowe nr 206/D/2026/RD – „Zakup materiałów instalacyjnych i armatury hydraulicznej"
	Nr części
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Ilość
	j.m.
	Cena jedn. netto
[zł]
	Wartość netto
[zł]

	1
	Zawór napowietrzająco - odpowietrzający kołnierzowy VAG DUOJET S PN16, DN100 wg. KAT 1912-S. Przyłącze: kołnierzowe wg EN 1092-2 + 1szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN100/PN16/3.6/P245GH/P250GH + 1szt. uszczelka PN16 DN100 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 114,3x4
	5
	kpl.
	 
	 

	2
	Przepustnica zaporowo-regulacyjna VAG EKN PN25, DN400 wg. KAT A-1310-EW. Przepustnica kołnierzowa: podwójnie mimośrodowa, przyłącze kołnierzowe wg. EN 1092-2, długość zabudowy wg. EN 558-1 szereg 14 (DIN 3202, F4), z napędem elektrycznym typu Auma SA wyposażonym w głowice obsługi miejscowej AC przystosowanej do pracy z Profibus DP-V1 na napięcie 400 V + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN400/PN25/8.8/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN400 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 406,4x8
	5
	kpl.
	 
	 

	3
	Wstawka montażowa regulowana VAG PN25, DN400, nr kat 5010-A + 2szt. uszczelka PN25 DN400 typ. G-ST-P/S, NBR DUO. Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 406,4x8
	5
	kpl.
	 
	 

	4
	Zawór zwrotny DN400 PN25 - typ 402S nr kat. 149B2233GS + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN400/PN25/8.8/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN400 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 406,4x8
	5
	kpl.
	 
	 

	5
	Przepustnica zaporowo-regulacyjna VAG EKN PN25, DN600 wg. KAT A-1310-A. Przepustnica kołnierzowa: podwójnie mimośrodowa, przyłącze kołnierzowe wg. EN 1092-2, długość zabudowy wg. EN 558-1 szereg 14 (DIN 3202, F4), z przekładnią ślimakową + kółko ręczne+ 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN600/PN25/11.0/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN600 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 610x10
	3
	kpl.
	 
	 

	6
	Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona VAG EKOplus PN25, DN150 długość zabudowy wg 558-1 szereg 15 (DIN 3202, F5) - zabudowa długa z kółkiem ręcznym, z mechanicznym wskaźnikiem położenia klina. Karta kat. 1030-A + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN150/PN25/4,5/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN150 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 168,3x6,3
	3
	kpl.
	 
	 

	7
	Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona VAG EKOplus PN25, DN50 długość zabudowy wg 558-1 szereg 15 (DIN 3202, F5) - zabudowa długa z kółkiem ręcznym, z mechanicznym wskaźnikiem położenia klina. Karta kat. 1030-A + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN50/PN25/2,9/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN50 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 60,3x6,3
	3
	kpl.
	 
	 

	8
	Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona VAG EKOplus PN10, DN150 do zabudowy w ziemi, z obudową teleskopową i wskaźnikiem położenia klina VARIO (głębokość zabudowy: 2,1m od osi rurociągu). Długość zabudowy wg 558-1 szereg 14 (DIN 3202, F4) - zabudowa krótka. Karta kat. 1030-A + skrzynka uliczna do zabudowy podziemnej nr kat. 5312-A  + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN150/PN10/4,5/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN10 DN150 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 168,3x6,3
	3
	kpl.
	 
	 

	9
	Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona VAG EKOplus PN25, DN80 długość zabudowy wg 558-1 szereg 15 (DIN 3202, F5) - zabudowa długa z kółkiem ręcznym, z mechanicznym wskaźnikiem położenia klina. Karta kat. 1030-A + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN80/PN25/3,2/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN80 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 88,9x6,3
	2
	kpl.
	 
	 

	10
	Zawór zwrotny DN80 PN25 - typ 402S nr kat. 149B2284GS + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN80/PN25/3,2/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN80 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 88,9x6,3
	2
	kpl.
	 
	 

	11
	Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona VAG EKOplus PN16, DN80 długość zabudowy wg 558-1 szereg 15 (DIN 3202, F5) - zabudowa długa z kółkiem ręcznym, z mechanicznym wskaźnikiem położenia klina. Karta kat. 1030-A + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN80/PN16/3,2/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN16 DN80 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 88,9x6,3
	1
	kpl.
	 
	 

	12
	Hydrant nadziemny VAG RIGUS® DN 80 PN 16 z podwójnym odcięciem. Głębokość przykrycia RD: 1,10m KAT 1621 A, przyłącze kołnierzowe PN16 + Kolano stopowe N DN80, kołnierzowe obustronnie, PN16 + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN80/PN16/3,2/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN16 DN80 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka).
	1
	kpl.
	 
	 

	13
	Przepustnica VAG EKN DN500, PN10. Przepustnica kołnierzowa: podwójnie mimośrodowa, przyłącze kołnierzowe wg. EN 1092-2, długość zabudowy wg. EN 558-1 szereg 14 (DIN 3202, F4), do zabudowy podziemnej z obudową teleskopową i wskaźnikiem położenia VARIO, głębokość zabudowy (2,8m od osi do rz. terenu) nr kat. A-1310-EW + skrzynka uliczna do zabudowy podziemnej nr kat. 5312-A + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN500/PN10/7.1/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN10 DN500 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 508x8
	1
	kpl.
	 
	 

	14
	Filtr siatkowy do wody VAG Filtr PN25, DN80 nr kat. 22 60-A + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN80/PN25/3,2/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN80 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 88,9x6,3
	1
	kpl.
	 
	 

	15
	Zawór regulacyjny samoczynny VAG PICO DN80, PN25 - wersja wzmocniona (nierdzewna kopułka pilota),
Zawór redukcyjny ciśnienie typ 02 nr KAT 2031-A
Ciśnienie na wlocie: p1 min=8bar
Ciśnienie na wlocie: p1 max=25bar
Ciśnienie wyjściowe: p2=6bar
Maksymalne natężenie przepływu: Qmax=10 1/s
Minimalne natężenie przepływu: Qmin=7,5 1/s
+ 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN80/PN25/3,2/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN25 DN80 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 88,9x6,3
UWAGA: USYTUOWANIE ZAWORU I ZEGARÓW ODCZYTU ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
	1
	kpl.
	 
	 

	16
	Łącznik elastyczny AGS TYP W77, DN400, PN25 + 2szt. Króćcy z przygotowanymi końcami pod łącznik AGS, długość króćcy L=1m - 1szt i L=0,5m - 1szt. Całość spasowana docelowo montowana między rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 406,4x8
	5
	kpl.
	 
	 

	17
	Kompensator gumowy mieszkowy DN400 PN16 1,6MPa BL=200 KOB-OC-NR-ogr. Rodzaj kompensatora: GUMOWY JEDNOGARBNY
Materiał kołnierzy: STAL P235GH
Pokrycie kołnierzy: CYNKOWANE OGNIOWO
Kołnierze: OBROTOWE
Wyposażenie dodatkowe: OGRANICZNIKI W KOŁNIERZACH + osłona zabezpieczająca antyzabrudzeniowa + 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN400/PN16/8.0/P245GH/P250GH + 2szt. uszczelka PN16 DN400 typ. G-ST-P/S, NBR DUO + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 406,4x8
	5
	kpl.
	 
	 

	18
	Manometr do wody zimnej, lekko zabrudzonej - Model M100 - (PN 0-25) - ze stali CrNi. Model 233.5. Wypełnienie olejem silikonowym i wskazówką ciągnioną maksymalnego wskazania + zawór manometrowy Ø15 na PN25, model 910.11 do manometru jw.. z uszczelką + rurka syfonowa Ø15 pętlicowa do zaworu manometrycznego (komplet)
	8
	kpl.
	 
	 

	19
	Zawór kulowy wodny, PN 30, DN1/2'' Seria SENA - VA30
	24
	szt.
	 
	 

	20
	
ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W
ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH
DANE TECHNICZNE:
- ŚREDNICA DN400, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16
- ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S
- ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 4 523 M3/H
- KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE
DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ
- WYKŁADZINA: NBR
- MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276
- TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C
- TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C
- PRZETWORNIK MAG6000
DOKŁADNOŚĆ: 0,2% ±1 MM/S; WYŚWIETLACZ
OBUDOWA: POLIAMID, IP 67; TEMP.= -20 DO +50°C
WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA
WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-10 KHZ
WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE: 115-230 VAC
- PRZETWORNIK Z MODUŁEM KOMUNIKACYJNYM - PROFIBUS DP
PROFIL 3
- OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM
USZCZELNIAJĄCYM)
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5
- ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH

ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO
PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4, DŁAWIKI M20X1,5
ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 10 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY)

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU
+ 2szt. kołnierz szyjkowy EN 1092-1/11 B1/DN400/PN16/8.0/P245GH/P250GH + komplet śrub (śruba + 2x podkładka + nakrętka). Całość spasowana docelowo montowana na rurę stalową PN-EN 10224 - L235 - 406,4x8
	5
	kpl.
	 
	 

	21
	Przetwornik ciśnienia Sitrans P DS III , komunikacja HART - ciśnienia (0-16) obciążalność max. - 32 bar
	8
	szt.
	 
	 

	22
	Klapa zwrotna KNR z PEHD o średnicy DN600, montowana na rurę stalową DN600 (610x8) na połączenie mufowe wg katalogu „SZAGRU” Spółka Jawna, ul. Jaskółek 16, 43-215 Studzienice, tel. (032) 212 87 14
	1
	szt.
	 
	 

	23
	Klapa zwrotna skośna, montaż na rurę (bosy koniec PE dn.400 SDR17) typ KNR 400
	1
	szt.
	 
	 

	24
	Zasuwa burzowa PP końcowa typ0 DN 160
	1
	szt.
	 
	 

	25
	Zasuwa burzowa końcowa ZBK 110
	1
	szt.
	 
	 

	26
	Klapa zwrotna KNR z PEHD o średnicy DN800, montowana na rurę stalową DN800 (813x8) na połączenie mufowe wg katalogu „SZAGRU” Spółka Jawna, ul. Jaskółek 16, 43-215 Studzienice, tel. (032) 212 87 14
	1
	szt.
	 
	 

	27
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 168,3x6,3 - S235 (P235 GH), PN16 - Zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzna powłoka ocynkowana
	5
	szt.
	 
	 

	28
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 168,3x6,3, PN25 - opcje 1:SAW, 6 ( 6m ), 10.
	30
	metr.
	 
	 

	29
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 168,3x6,3, PN16 - opcje 1:SAW, 6 ( 6m ), 10 i 16 - Zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzna powłoka ocynkowana
	36
	metr.
	 
	 

	30
	Trójnik równoprzelotowy - EN 10253-2 - Typ A 168,3x5 - P235 GH, PN25 - końce przygotowane do spawania.
	5
	szt.
	 
	 

	31
	Rura stalowa dn500 – EN 10224 – L235 – 508x8 – opcje 1:SAW, 6 (12m), 8, 10 i 16. Zabezpieczenie antykorozyjne rur: powłoka 3LPE wg DIN 30670/ DIN 30672, rodzaj izolacji N-n.
	24
	metr.
	 
	 

	32
	Zwężka symetryczna EN 10253-2 - 168,3/60,3/5/ST3S, PN25 - końce przygotowane do spawania.
	1
	szt.
	 
	 

	33
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 88,9x6,3 PN25 - opcje 1:SAW, 6 ( 6m ), 10
	30
	metr.
	 
	 

	34
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 60,3x6,3 PN25 - opcje 1:SAW, 6 ( 6m ), 10
	6
	metr.
	 
	 

	35
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 88,9x6,3 - S235 (P235 GH) , PN25 - końce przygotowane do spawania. 
	3
	szt.
	 
	 

	36
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 45° - 168,3x6,3 - S235 (P235 GH) , PN25 - końce przygotowane do spawania. 
	3
	szt.
	 
	 

	37
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 60,3x6,3 - S235 (P235 GH) , PN25 - końce przygotowane do spawania. 
	4
	szt.
	 
	 

	38
	Trójnik równoprzelotowy - EN 10253-2 - Typ A 60,3x6,3 –  P235 GH, PN25 - końce przygotowane do spawania.
	2
	szt.
	 
	 

	39
	Trójnik równoprzelotowy - EN 10253-2 - Typ A 88,9x6,3 –  P235 GH, PN25 - końce przygotowane do spawania.
	1
	szt.
	 
	 

	40
	Kolano DN500 - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 45° - 508x10 - S235 (P235 GH) , końce przygotowane do spawania. 
	1
	szt.
	 
	 

	41
	Trójnik redukcyjny - EN 10253-2 - Typ A 168,3x4,5 - 76,1x4 - P235 GH, PN16 Zabezpieczenie - zewnętrzna powłoka ocynkowana. Przelot główny dn.150, odnoga dn.65
	4
	szt.
	 
	 

	42
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 76,1x4, PN16 - opcje 1:SAW, 6 ( 6m ), 10 i 16 - Zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzna powłoka ocynkowana galwanicznie.
	6
	metr.
	 
	 

	43
	Zwężka symetryczna EN 10253-2 - Typ A 168,3x6,3 - 76,1x4 , P235 GH PN16. Zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzna powłoka ocynkowana galwanicznie.
	2
	szt.
	 
	 

	44
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 76,1x6,3 - S235 (P235 GH) , PN16. Zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzna powłoka ocynkowana galwanicznie.
	2
	szt.
	 
	 

	45
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 168,3x6,3 - S235 (P235 GH), PN25
	5
	szt.
	 
	 

	46
	Zwężka symetryczna PN-B-02424-450/406/8/ST3S, PN25, - końce przygotowane do spawania
	1
	szt.
	 
	 

	47
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 45° - 406,4x10 - S235 (P235 GH), PN25 - końce przygotowane do spawania
	2
	szt.
	 
	 

	48
	Rura stalowa dn600 – EN 10224 – L235 – 610x10, PN25 – opcje 1:SAW, 6 (12m), 8, 10.
	24
	metr.
	 
	 

	49
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 610x12,5 - S235 (P235 GH), PN25 - końce przygotowane do spawania
	2
	szt.
	 
	 

	50
	Trójnik redukcyjny - EN 10253-2 - Typ A 610x10 - 406,4x10 - P235 GH , PN25 - końce przygotowane do spawania. Przelot główny dn.600, odnoga dn.400
	4
	szt.
	 
	 

	51
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 406.4x8.0, PN25 - opcje 1:SAW, 6 ( 12m ), 10.
	108
	metr.
	 
	 

	52
	Rury stalowe -EN 10224 - L235 - 114,3x4,0 PN25 - opcje 1:SAW, 6 ( 6m ), 10
	6
	metr.
	 
	 

	53
	Kolano - EN 10253-2 - Typ A - Odmiana 2D - 90° - 406.4x10.0 - S235 (P235 GH), PN25 - końce przygotowane do spawania.
	16
	szt.
	 
	 

	54
	Łuk gładki PN-EN 10253-2 - L235, 1016x10/45º/1524 - 3D
	1
	szt.
	 
	 

	55
	Zwężka niesymetryczna PN-EN 10253-2 - 1000/800/10/ST3S
	1
	szt.
	 
	 

	War. Cał. Oferty
	
	




Wartość netto (zł) = ilość x cena jedn. netto (zł); Wartość całkowita Oferty (zł) = suma iloczynów ilości i ceny jednostkowej netto(zł)





Uwaga!
                                                                                         Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.
              1. Oświadczamy, że: 
	           1.1. oferowane ceny netto uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą;
    1.2. niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert;
    1.3. Potwierdzamy termin realizacji i gwarancję jakości zgodnie z SWZ;
    1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności.
 1.5. Termin płatności:
☐  *Akceptujemy termin płatności tj. w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
☐  *Termin płatności wskazany przez Wykonawcę: ……………………………………………………………………………..
                                                                                                                     wpisać termin płatności w dniach od daty otrzymania
                                                                                                                                       prawidłowo wystawionej faktury                                                                                                                     
*Zaznaczyć „x” odpowiednie pole.


	
	

	
	

	
	

	2. Oświadczamy, że:
2.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
2.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
2.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
2.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
2.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
2.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
2.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
2.10.  Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
2.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
2.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
    2.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
    2.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
   2.12.3.  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
   2.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i  udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na  podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w  rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w  tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą.
     Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których jako Wykonawca złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z  odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o  wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.
      W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o  których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub   państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%. 
Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołączonych do oferty.

	
	Imię i nazwisko:
	Numer telefonu:
	Adres poczty elektronicznej:

	korespondencji w sprawie niniejszej oferty:
	
	
	

	udziału w aukcji elektronicznej /negocjacji w imieniu Wykonawcy:
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pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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