*Formularz oferty* **10/D/2021/MZ**

**Nazwa Wykonawcy (firma)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

**REGON** ……………..........................…..……….. **NIP**……….……..............................………...…….. Siedziba: **Adres**: ulica……………………….……….....................…numer …...… lokal ……  
kod.................... miejscowość........................................................... numer telefonu................................................... e-mail:.....................................................

**OFERTA (nr/z dnia)**…………………………………………………………………….

**dla RAMB Sp. z o.o.**

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia**: Postępowanie przetargowe znak:** **22/D/2021/MZ – *Dostawa świetlików dachowych***

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

**TABELA NR 1 - rozpatrywana całościowo:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość (zł) |
| 1 | *Świetlik dachowy łukowy 2600x18600 AL – 22 sztuki*  *zgodnie z rozwiązaniem technicznym wskazanym na*  *załączonych rysunkach poglądowych: rys.1; rys.2; rys.3 – załącznik nr 6 do SIWZ* | 22 | Szt. |  |  |
| 2 | *Świetlik dachowy łukowy 2600X12240 AL. – 8 sztuk*  *zgodnie z rozwiązaniem technicznym wskazanym na*  *załączonych rysunkach poglądowych: rys.1; rys.2; rys.4– załącznik nr 6 do SIWZ* | 8 | Szt. |  |  |

**Uwagi:**

*- konstrukcja świetlika nie samonośna posadowiona na cokole ramy stalowej hali;*

*- obróbki istniejącej ramy stalowej blachą ocynkowaną powlekaną RAL 7047 (zbliżony do aluminium);*

*- pasmo świetlne – łukowe, przechodzące przez kalenicę dachu ze spadkiem 6 ̊ o wymiarach:*

*szer. x dł. – 2 600 x 18 600mm – 22 sztuki;*

*szer. x dł. – 2 600 x 12 240mm – 8 sztuk;*

*wykonane z konstrukcji aluminiowej, łącznie z uszczelkami EPDM, materiałami łączącymi;*

*- w każdym paśmie świetlnym klapa przewietrzająca w postaci okna wentylacyjnego sterowanego elektrycznie (siłownik 230V, wysokość podnoszenia 30cm – zasilanie po stronie zamawiającego)*

*- pokrycie konstrukcji z płyt poliwęglanowych wielokomorowych o klasyfikacji NRO gr.16mm Uk=1,8W/m2K, kolor mleczny z filtrem UV.*

*- Uchwyty montażowe do instalacji odgromowej.*

*- Wymagana gwarancja 24 miesiące na materiał oraz szczelność również 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji z udziałem Zamawiającego i służb Inwestora.*

*- Do oferty należy przedstawić rysunki szczegółowe: przekrój poprzeczny łuku podpierającego wraz z wypełnieniem, uszczelnieniem i listwą dociskającą oraz szczegóły klapy przewietrzającej.*

***Niezbędna wizja lokalna na terenie dwóch hal w celu pobrania dokładnych wymiarów i uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych****. ( Załącznik nr 7 do SIWZ )*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

W ramach Zamówienia Dostawca wraz z dostawą materiałów na magazyn Zamawiającego, winien dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla materiałów zawierających substancje niebezpieczne i substancje chemiczne (dla materiałów powtarzalnych wymagane dostarczenie kart charakterystyki po ich aktualizacji).

Niedostarczenie przedmiotowych dokumentów będzie skutkowało odmową przyjęcia towaru na magazyn Zamawiającego.

Wraz z fakturami należy dołączyć niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje jakości oraz atesty stosowne dla dostarczonych materiałów w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach.

***UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych***

***Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych***

1. **Oświadczamy, że:**
   1. oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia;
   2. zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
   3. niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 30 dni od dnia składania ofert;
2. **Oświadczamy również, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.:**
3. **Zgadzamy się na zasady rozliczania i warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT**
4. Podajemy dane kontaktowe osób uprawnionych do:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Imię i nazwisko:* | *Numer telefonu:* | *Adres poczty elektronicznej:* |
| **korespondencji w sprawie niniejszej oferty:** |  |  |  |
| **udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy:** |  |  |  |

.........................................................................................................................................

pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,